D\_cache:基本功能

1. cache read

根据传入的地址，首先判断是否命中，如果命中的话，将cache\_data赋值为对应的数据，并将cache\_ready置为1。如果没有命中给的话，将从下一级cache中读入数据，并将数据存放在组相连中合适的位置，之后将数据传给外部的模块。











1. cache write

根据传入的地址，首先判断是否命中，如果命中的话，将新的值写入对应的数据区。如果没有命中给的话，从下级cache中读入数据，并将新数据写入，存放在组相连中合适的位置。

1. index set invalid
2. index load tag
3. index store tag
4. hit set invalid
5. hit write back invalid
6. hit write back